PRESSEINFORMATION

Nr. 112/FY2014, Februar 2015

Panasonic Schnurlostelefone
KX-TGK320 und KX-TGD310/320/322

Avantgarde Design und starkes Preis-Leistungsverhältnis

Im Überblick

Panasonic KX-TGK320

Avantgarde Design

Beleuchtetes 1,5 Zoll Grafikdisplay

Beidseitiges Aufladen

Anrufersperre

Nachtmodus

Anrufbeantworter mit 30 Min. Aufnahmezeit und erweiterten Funktionen

Blaue LED Anzeige bei eingehenden Anrufen

Eco Modus Plus

Elegantes Kabelmanagement

Schlüsselfinder-kompatibel

KX-TGD310/320/322

Beleuchtetes 1,8 Zoll Grafikdisplay

Anrufer- und Wahlsperre

Nachtmodus

Babyphone-Funktion

Eco Modus Plus

Schlüsselfinder-kompatibel

Nur KX-TGD320: Anrufbeantworter mit 30 Min. Aufnahmezeit und erweiterten Funktionen

Diesen Pressetext und Pressefotos (downloadfähig mit 300 dpi) finden Sie unter [www.panasonic.com/de/corporate/presse.html](http://www.panasonic.com/de/corporate/presse.html)

Hamburg, Februar 2015 – Panasonic, globale Nummer 1[[1]](#footnote-1) für Schnurlostelefone, stellt zwei neue Geräteserien für den deutschen Markt vor. Das KX-TGK320 mit minimalistischem Äußeren spricht alle an, die Premium-Design und komfortable Leichtigkeit suchen. Für Preis-Leistungs-Bewusste legt Panasonic die Modelle TGD310 (ohne Anrufbeantworter), TGD320 (mit AB) und das TGD322 (mit zwei Mobilteilen und AB) mit weiß beleuchtetem Grafikdisplay auf. Bei allen Serien gehören Komfortmerkmale wie die Anrufersperre und der Nachtmodus zur Ausstattung ebenso wie erweiterte Anrufbeantworter-Funktionen bei den AB-Versionen.

Beim Designtelefon TGK320 bilden Mobilteil und Basisstation eine optische Einheit, die durch ihr Avantgarde Design mehr Wohnaccessoire als nur Telefon ist. Schön und praktisch: Eine blaue LED Leuchte signalisiert Anrufe und eingegangene Nachrichten. Dank perfekter Symmetrie kann das Mobilteil in zwei Ausrichtungen auf die Basis gelegt werden; der Ladevorgang funktioniert so oder so. Panasonic hat zudem ein elegantes Kabelmanagement realisiert: Vom TGK320 geht nur ein Kabel statt der sonst üblichen zwei ab. So wirkt es im Wohnbereich besonders ansprechend. Eine kleine Schnittstellenbox führt am Ende des Kabels Telefon- und Netzkabel wieder auseinander.

Die Modelle TGD320, TGD320 und TGD322 mit XL-Grafikdisplay bieten zum attraktiven Einsteigerpreis alles, was man zum komfortablen Telefonieren in bester Sprachqualität braucht. Es sorgt mit seinem Nachtmodus zudem dafür, dass zuhause die gewünschte Ruhe einkehrt – z.B. damit Kinder ungestört einschlafen können. Sogar eine Babyphone-Funktion ist integriert. Die Basisstation im ansprechenden Design kommt mit wenig Stellfläche aus und bietet dem Mobilteil besonders sicheren Halt. Beim TGD320 mit AB ist hier außerdem ein extragroßer 40mm Lautsprecher integriert und sorgt für besonders klare und verständliche Nachrichtenwiedergaben über die Basisstation.

Komfort für alle

Ständig erreichbar zu sein, ist ein Stressfaktor für immer mehr Menschen. Mit der Anrufersperre und dem Nachtmodus entlasten die Panasonic Neuheiten ihre Nutzer. Die Anrufersperre mit bis zu 50 Listenplätzen weist unerwünschte Anrufe von bekannten Rufnummern, ganze Vorwahlbereiche aus dem In- und Ausland und sogar Anrufer mit anonymer Rufnummer ab. Für ungestörte Auszeiten unterdrückt der Nachtmodus das Klingeln für einen gewünschten Zeitraum – natürlich auch tagsüber. Wer arbeitet, wenn andere schlafen, kann so am Tag ganz in Ruhe schlafen. Personen, für die man immer erreichbar bleiben möchte, werden einfach auf eine VIP-Liste gesetzt.

Alle Neuheiten mit integriertem Anrufbeantworter (AB) – das TGK320, TGD320 und TGD322 – verfügen über erweiterte Anrufbeantworter-Funktionen. So können sie neue AB-Nachrichten an eine zuvor eingespeicherte Rufnummer „nachsenden“. Ein Code schützt die persönlichen Mitteilungen vor unautorisiertem Zugriff. Zuhause machen die Basisstationen auf Wunsch zweimal pro Minute mit einem Hinweiston auf neue AB- Nachrichten aufmerksam. Sie spulen außerdem innerhalb einer Nachricht schnell vor und zurück. Das ist besonders praktisch, um z.B. eine genannte Telefonnummer aufzuschreiben, ohne die gesamte Nachricht noch einmal von vorn abspielen zu müssen.

Die Panasonic Schnurlostelefone sind mit einer extra Eco-Taste ausgestattet. Ohne ins Menü gehen zu müssen, können Anwender per Knopfdruck die Übertragungsleistung zugunsten einer höheren Reichweite oder einer niedrigen Funkstrahlung anpassen. Im Standby-Betrieb warten Basisstation und Mobilteil strahlungsfrei auf Anrufe.[[2]](#footnote-2)

Sämtliche Panasonic Neuheiten sind kompatibel mit dem optionalen Schlüsselfinder KX-TGA20. Bis zu vier Schlüsselfinder lassen sich wie ein Mobilteil an der Basisstation anmelden und anrufen. Der Schlüsselfinder piept und ein vermisster Schlüsselbund ist im Umkreis von bis zu 200 Metern schnell wiedergefunden.

Preise und Verfügbarkeit

Das Designtelefon KX-TGK320 (mit AB) ist ab April 2015 für 69,99 Euro (UVP) in schwarzer und weißer Klavierlack-Optik erhältlich.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das schwarz-weiße Einsteigermodell KX‑TGD310 ohne AB beträgt 29,99 Euro. Das KX-TGD320 mit AB kommt für 39,99 Euro (UVP) in den Handel, das TGD322 mit AB und zweitem Mobilteil für 59,99 Euro. Alle sind ab April 2015 verfügbar. Alle TGD-Modelle können auf bis zu sechs Mobilteile ausgebaut werden. Der Preis für das optionale Mobilteil KX-TGDA30EXW inklusive Ladeschale beträgt 26,99 Euro (UVP).

|  |
| --- |
| Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale der neuen Panasonic Schurlostelefone  |
|  | KX-TGK320 | KX-TGD310/320/322 |
| Display | 1,5 Zoll (3,8 cm) Grafikdisplay  | 1,8 Zoll (4,6 cm) Grafikdisplay |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Weiß | Weiß |
| Tastenbeleuchtung | Ja (weiß) | Ja (bernsteinfarben) |
| Freisprechfunktion Mobilteil | Ja | Ja |
| Anrufersperre | Ja (50 Nummern) | Ja (50 Nummern) |
| Nicht stören-Modus | Ja | Ja |
| Erweitertes AB-System[[3]](#footnote-3) | Ja; 30 Min. Aufnahmezeit | Nur KX-TGD320, TGD322;30 Min. Aufnahmezeit |
| Telefonbucheinträge | 120 Namen und Nummern | 120 Namen und Nummern |
| Babyphone-Funktion | Ja | Ja |
| Eco Modus Plus | Ja | Ja |
| Standby-/Gesprächs-Zeit | 250 / 20 Stunden | 250 / 20 Stunden |
| Schlüsselfinder-kompatibel | Ja | Ja |
| Farbe | Schwarz oder Weiß | Schwarz-Weiß |
| Abmessungen (B x H x T) Basis  Mobilteil | 167 x 35 x 48 mm47 x 166 x 30 mm | 108 x 85 x 109 mm48 x 165 x 34 mm |
| Gewicht Mobilteil | 160 g | 130 g |
| Erhältlich ab | April 2015 | April 2015 |
| Zusätzliches Mobilteil | - | KX-TGDA320EXW |
| Unverbindliche Preisempfehlung | 69,99 Euro | KX-TGD310GW: 29,99 EuroKX-TGD320GW: 39,99 EuroKX-TGD322GW: 59,99 EuroKX-TGDA30EXW: 26,99 Euro |

Weitere Informationen:

Panasonic Deutschland

Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15

22525 Hamburg

**Ansprechpartner für Presseanfragen:**
Michael Langbehn
Tel.: 040 / 8549-0
E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com

Über Panasonic:

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Residential, Non-Residential, Mobility und Personal Applications. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonic weltweit und unterhält inzwischen über 500 Konzernunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2014) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,74 Billionen Yen/57,74 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter [www.panasonic.net](http://www.panasonic.net/).

Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir uns über die Zusendung eines Belegexemplars!

Stand 2/2015. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

1. Quelle: MZA Ltd., Verkaufsreport Schnurlostelefone 2013 http://panasonic.net/mza/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Anrufsignal bei eingehenden Anrufen verzögert. Auch wirksam bei mehreren angemeldeten Mobilteilen und wenn das Mobilteil nicht auf der Basis liegt. [↑](#footnote-ref-2)
3. Benachrichtigung per Anruf bei neuen Nachrichten, Vorwärts/Rückwärts-Spulen innerhalb der Nachricht, akustisches Signal bei neuen Nachrichten [↑](#footnote-ref-3)